**COMUNICADO**

**Após solicitação de esclarecimentos, analisamos a descrição do item**
05 - TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO: - tanque espargidor de asfalto, equipamento rebocável mecânica chassi = equipamento carregado. Altura: 1,80m; comprimento:3,90 m até 4,90m; largura: 1,90m capacidade mínima de :2500 lts; peso aproximado do produto vazio 600 a 700 kg; motor: diesel de 07 CV; chapa do tanque:13"; bomba de engrenagem: 1.1/2"; comprimento da mangueira: 6,5M; tanque de óleo diesel/limpeza:20 lts.

 Verificamos que houve um erro de digitação, onde se lê chapa do tanque 13”, leia-se 0,13”.

Nota: 13" equivalem a 330,2 mm, o correto é 0,13" que equivale a 3,31 mm.

Manga 22 de Fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anástacio Guedes Saraiva

Prefeito Municipal